|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Протокол уповноваженої особи Державної екологічної інспекції у Волинській області  № 51 від 07 жовтня 2025 року |

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі***

*(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)*

1. ***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** *Державна екологічна інспекція у Волинській області, вул. Степана Бандери, 20, м. Луцьк, Волинська обл., 43025, код за ЄДРПОУ — 38009738; категорія замовника —* *юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.*
2. ***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:*** *Автомобіль спеціалізованого призначення (код ДК 021:2015: 34110000-1 — «Легкові автомобілі»).*

# *Обгрунтування доцільності закупівлі: Придбання автомобіля спеціалізованого призначення здійснюється для забезпечення безперебійної роботи Державної екологічної інспекції у Волинській області під час виконання функцій та завдань, покладених на Державну екологічну інспекцію у Волинській області. Для виконання зазначених завдань/функцій Замовник повинен, зокрема, бути забезпеченим необхідними службовими автотранспортними засобами, що можуть знадобитися у процесі виконання роботи. У разі закупівлі автомобіля значно зменшиться витратна частина на проведення ремонтних робіт старих службових автомобілів з великим пробігом та амортизацією. У свою чергу слід відзначити, що у зв'язку із значним терміном експлуатації службових автомобілів, станом на сьогоднішній день термін експлуатації яких перевищив 10 років. Проведеним аналізом технічного стану службового автотранспорту встановлено, що ремонт зазначених автомобілів потребує значних витрат та є економічно недоцільним. У зв'язку з вищевикладеним наявна потреба у закупівлі службового автотранспорту.*

1. ***Ідентифікатор закупівлі:*** *UA-2025-10-07-013425-a.*
2. ***Обгрунтування обсягів закупівлі:*** *Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби* *використання, обрахованої Замовником в межах розміру бюджетного призначення.*

***6.  Розмір бюджетного призначення:****1 210 000,00**грн. згідно рішення Поворської сільської ради № 52/3 від 29.08.2025 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2024 року №42/6 «Про бюджет сільської територіальної громади на 2025 рік», затвердженої програми «Екологія» на 2022-2025 р. від 22.12.2021 №15/9.*

***7.******Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 210 000,00 грн з ПДВ.***

***8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***  *Дана версія автомобіля,  опис предмета закупівлі, технічних і якісних характеристик, сформовані з залученням відповідних фахівців, які відповідають за подальше використання автотранспорту та на основі трьох комерційних пропозицій: Комерційної пропозиції ТОВ «Богдан-Авто Луцьк», Комерційної пропозиції ТзОВ «Луцьк-Експо», Комерційної пропозиції ТОВ «Форвард Авто Груп», про що надано відповідну Службову записку №б/н від 03.10.2025.*

*Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості  предмета закупівлі – вибраного транспортного засобу на основі аналізу отриманих 3-х  цінових пропозицій від виробників, офіційних представників та дилерів, постачальників конкретного товару: Комерційної пропозиції «Богдан-Авто Чернігів», Комерційної пропозиції ТОВ «Едем-Авто», Комерційної пропозиції «Богдан-Авто Луцьк».*

*Отже, при визначені очікуваної вартості застосовувався метод моніторингу (порівняння) ринкових цін на транспортні засоби з використанням комерційних пропозицій. Очікувана вартість обрахована відповідно до мінімальної цінової пропозиції, визначеної на базі цін 3-х постачальників.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва номенклатурної позиції | Ціна за одиницю 3-х Постачальників, грн. | | | Найменша цінова пропозиція Постачальника, грн. | Кількість, шт. | Очікувана вартість, грн. (ст.5\*ст.6) |
| ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» | ТОВ «ЕДЕМ АВТО» | ТОВ «Богдан-Авто Чернігів» |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Автомобіль спеціалізованого призначення | 1 210 000,00 | 1 255 000,00 | 1 250 000,00 | 1 210 000,00 | 1 | 1210000,00 |
| Усього: | | | | | 1 | 1210000,00 |

**\* Ціни згідно комерційних пропозицій**

1. ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

Предмет закупівлі: Автомобіль спеціалізованого призначення (код ДК 021:2015: 34110000-1 — «Легкові автомобілі»)

Обсяг поставки товару: Автомобіль спеціалізованого призначення на базі автомобіля Hyundai Tucson або еквівалент **- 1 шт.**

Місце поставки: 43025, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Степана Бандери, 20.

Автомобіль спеціалізованого призначення: **автомобіль екологічного контролю КТЗ** на базі автомобіля Hyundai Tucson або еквівалент – 1 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні вимоги замовника** | |
| 1 | 2 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | AF/багатоцільовий |
| Стан автомобіля | Новий |
| Кількість дверей | 5 / передні 2 / задні 2 / задні багажні 1 |
| Кількість сидінь (з водієм) | 5 / 2-3 |
| Колір | Сірий |
| Рік випуску (не раніше) | 2025 |
| ГАБАРИТИ | |
| Колісна база, мм | 2680 |
| Довжина, мм | 4510 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Висота, мм | 1650 |
| Кліренс, мм (не менше) | 182 |
| Об’єм багажного відділення, дм3 (л) | 620 |
| Діаметр розвороту (від стіни до стіни / від бордюру до бордюру), м | 11,76 |
| Дорожній просвіт (залежить від завантаження і елементів захисту днища), мм | 182 |
| Колія задньої осі (залежить від розміру дисків), мм | 1630 |
| Колія передньої осі (залежить від розміру дисків), мм | 1637 |
| ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ | |
| Об’єм двигуна, см3 | 1999 |
| Тип палива | Бензин |
| Відповідність екологічним нормам (не менше) | EURO 6 |
| Максимальна потужність, к.с. | 156 |
| Максимальний крутний момент, Нм/ при об./хв (не менше) | 192/4 500 |
| Колісна формула | 4x4 |
| Коробка перемінних передач | Автомат |
| Кількість передач (не менше) | 6 |
| Привод | Повний |
| Витрата палива, л/100 кмNEDC (не більше)/ | 11,8 |
| ГАЛЬМА ТА ПІДВІСКА | |
| Передні гальма або еквівалент | Дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Гальмівна система | Гідравлічна |
| Рульове керування | з електропідсилювачем |
| Передня вісь | Незалежна типу McPherson |
| Задня вісь | Незалежна багатоважільна типу "MultiLink" |
| ДИСКИ, КОЛЕСА, ШИНИ | |
| Колеса та шини (базові, залежно від комплектації) | Литі диски та резина Nexen |
| Диски | R17 |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | |
| Mін. споряджена маса,кг | 1598 |
| Вантажопідйомність (включно з водієм) (залежить від комплектації), кг | 510-620 |
| Повна маса, кг | 2140 |
| ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ, ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ | |
| Фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира | в наявності |
| Шторки безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь | в наявності |
| Система електронної стабілізації автомобіля в русі (ElectronicStabilityControl), ESC+ABS+DBC+HAC+TSA+MCB | в наявності |
| Асистент попередження про виїзд з полоси руху (LaneKeepingAssist), LKA | в наявності |
| Асистент утримання автомобіля в полосі руху (LaneFollowingAssist), LFA | в наявності |
| Асистент запобігання зіткненню FCA на основі камери | в наявності |
| Датчик тиску в шинах (TirePressureMonitoringSystem), TPMS | в наявності |
| Система сповіщення про пасажирів позаду (RearSeatAlert w/o sensor), RSA | в наявності |
| Система прискоренного підігріву повітря в салоні PTC HEATER | в наявності |
| Двозонний клімат-контроль з системою антизапотівання лобового скла | в наявності |
| Круїз-контроль | в наявності |
| Електронне паркувальне гальмо з функцією утримання AUTO HOLD | в наявності |
| Кнопка запуску двигуна та функція безключового доступу SMART KEY з пультом дистанційного керування | в наявності |
| Поперекова підтримка сидіння водія | в наявності |
| Регулювання сидіння водія по висоті | в наявності |
| Підігрів передніх сидінь | в наявності |
| Підігрів керма | в наявності |
| Підігрів дзеркал | в наявності |
| Електропривід складання дзеркал | в наявності |
| Травмобезпечні склопідіймачі передніх дверей з режимом AutoUp / Down | в наявності |
| Передній та задній парктронік | в наявності |
| Камера заднього огляду | в наявності |
| Дистанційне складання задніх сидінь з багажного відділення | в наявності |
| Підготовка для підключення трейлера | в наявності |
| Датчик дощу | в наявності |
| Мультимедійна система з кольоровим сенсорним 12,3" TFT LCD монітором (ccNC) | в наявності |
| Автоматичне оновлення системи та карт навігації (Over-The-Airupdate), OTA | в наявності |
| Підтримка Bluetooth | в наявності |
| USB-порт зарядки на консол | в наявності |
| USB-порт зарядки для заднього ряду | в наявності |
| Підтримка BLUELINK | в наявності |
| Світлодіодні денні ходові вогні LED DRL | в наявності |
| Світлодіодні фари головного світла (Multy MFR) | в наявності |
| Світлодіодне освітлення салона та сонцезахисних козирків | в наявності |
| Датчик освітленності (AutoLightControl), ALC | в наявності |
| Повторювач сигналу повороту на зовнішніх дзеркалах | в наявності |
| СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ ОБЛАДНАНИЙ | |
| Кольорографічне зображення на кузові автомобіля (смуги, написи, схеми, емблеми) виконати відповідно до вимог ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт КОЛЬОРОГРАФІЧНІ СХЕМИ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СИГНАЛИ ОПЕРАТИВНИХ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» та за попереднім погодженням макету із замовником.  Зображення кольорографічних схем, емблем та написів повинне бути чіткім та розбірливим. | |
| Багажне відділення автомобіля має бути відокремлене від пасажирського салону спинкою другого ряду пасажирських сидінь. | |
| Багажне відділення рекомендується обладнати додатковим освітлення. | |
| Енергоживлення обладнання автономне або має бути забезпечене від мережі автомобіля або від зовнішніх джерел енергії за вимогами виробників (обладнання та приладів) і чинних Правил експлуатації електроустановок з урахуванням особливостей експлуатації автомобіля. | |
| Двері багажного відділення повинні мати пристрій для фіксації їх у відчиненому положенні. | |
| Вивід розетки на 220 в багажному відділенні | |
| Універсальне гумове кріплення | |
| Пакет документів переобладнаного авто | |
| Легковий автомобіль (спеціалізований) на момент поставки повинен бути укомплектований спеціальним обладнанням та пакетом документів необхідним для його реєстрації в сервісних центрах МВС України, як легковий автомобіль (спеціалізований), відповідно до чинного законодавства України. Відповідність легкового автомобіля (спеціалізованого) підтверджується Сертифікатом відповідності на такий автомобіль, який передаються у складі документів для реєстрації легкового автомобіля (транспортного засобу спеціалізованого призначення) у сервісних центрах МВС України. | |
| ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
| Пакет документів необхідний для реєстрації спеціалізованого транспортного засобу в органах (підрозділах) внутрішніх справ відповідно до законодавства України. | в наявності |
| Технічна документація (інструкція по експлуатації, сервісна книжка) | в наявності |
| ГАРАНТІЯ | |
| Гарантія на автомобіль (не менше) | 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу |
| Гарантійне обслуговування | м. Луцьк та/або на території Волинської області |

1. Із автомобілем, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.
2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник гарантує, що товар (електрична енергія) є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні,якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки/гарантійного листа.
3. Учасник повинен забезпечити поставку товару належної якості та надання відповідних документів діючих на період постачання товару, що посвідчують якість за вимогою Замовника.
4. Вимоги до ціни закупівлі: у вартість товару повинні входити витрати на ПДВ, митні збори і інші податки та обов'язкові платежі, транспортні витрати.
5. З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристикам (або що є кращими), тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент\*».
6. Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх у Довідці в довільній формі про згоду з усіма технічними вимогами, що є невід’ємною частиною тендерної документації та відповідно до яких відбуватиметься виконання договору про закупівлю, підписаній уповноваженою особою Учасника.

\* - Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає (або є кращим) вимогам, встановленим Замовником.